**Matricea de conformitate\_SC........................... SRL**

| **Ofertant** | **Cerință minimă din caietul de sarcini** | **Specificaţii tehnice ofertate** |
| --- | --- | --- |
|  | ***Specificații tehnice:*** |  |
|  | **A. Functii:**  • Funcționare silențioasă • Functia racire si functia incalzire • Funcția Dezumidificare • Funcția Autocuratare • Timer • Funcția Turbo • Filtru multifuncțional • Funcție de repornire cadere tensiune alimentare (auto-restart) |  |
|  | **B. Caracteristici tehnice:**  Tip unitate aer: unitate interna + unitate externa  Capacitatea de racire: 24.000 BTU  Tip tehnologie aer: inverter  Culoare: alb  Conectarea tevilor de refrigerent este posibila pe ambele parti ale UI Senzor de temperatura pe telecomanda  Refrigerant: R 32  Tensiunea de alimentare: 220 – 240 V/50 Hz  Temperatura exterioara de functionare la racire: minim - 15 ºC si maxim +43ºC  Temperatura exterioara de functionare la incalzire: minim - 15 ºC si maxim + 24ºC  Clasa de eficienta energetica: racire A++, SEER minim 6.1  incalzire A+, SCOP minim 4.00  Putere maxima consumata: 2500W  Suprafata de aplicatie pentru aparatul ofertat: minim 55 mp  Tip montaj: pe perete. |  |
|  | **C. Cerinte montaj**  **VTMIS Tulcea:** furnizorul demonteaza aparatul de aer conditionat defect (unitate interna + externa) si monteaza pe amplasamentul acestuia aparatul nou; lungime traseu frigorific – maxim 8 ml; unitatea externa este montata pe podea; trecerile prin pereti a traseului frigorific se vor etansa.  **C.Z. Tulcea:** furnizorul demonteaza 2 aparate de aer conditionat defecte de la etajul I al sediului (unitati interne + externe) si monteaza pe amplasamentele acestora aparatele noi; lungime traseu frigorific – maxim 5 ml/aparat; unitatile externe sunt montate pe console la circa 3 m fata de sol; **trecerile prin planseu a traseelor frigorifice se vor etansa.**  **C.P. Sulina:** furnizorul demonteaza aparatul de aer conditionat defect de la etajul II al sediului (unitate interna + externa) si monteaza pe amplasamentul acestuia aparatul nou; lungime traseu frigorific – maxim 3 ml; unitatea externa este montata pe console la aproximativ 7 m de sol; trecerea prin perete a traseului frigorific se va etansa; pentru montajul unitatii externe se poate inchiria de la Servicii publice locale Sulina o platforma autoridicatoare. |  |
|  | **GARANTIE**  Furnizorul trebuie să ofere o garanție de minim 24 luni pentru fiecare produs de la data recepționării produsului de către beneficiar.  Perioada de garanție începe să curgă de la data recepției si punerii in funcțiune semnată fără obiecțiuni de către Autoritatea Contractantă.  Pe durata perioadei de garanție, Furnizorul se obligă să asigure cu titlu gratuit asistența tehnică la cerere și remedierea / repararea oricăror defecțiuni care nu sunt generate din culpa Achizitorului.  Pe durata perioadei de garanție, pentru toate defecțiunile aflate în responsabilitatea sa, Furnizorul este obligat să efectueze constatarea defecțiunilor în maxim 4 zile de la notificarea defecțiunii și să efectueze intervenția în maxim 9 zile, cu excepţia situaţiei când furnizorul nu deţine in stoc piesele de schimb/consumabilele ce trebuie schimbate, prezentând o dovadă in acest sens.  Remedierea defecțiunilor în perioada de garanție se confirmă prin proces verbal încheiat de ambele părți.  Perioada de garanție acordată se prelungește cu timpul de staționare pentru reparații. Acest timp se calculează de la data solicitării scrise pentru remediere și până la data procesului verbal de recepție a reparației. |  |
|  | **LIVRARE**  Livrarea produselor se va face la următoarele adrese:  1. VTMIS Tulcea, strada Portului nr. 28 – etaj IV clădire APDM sucursala Tulcea- 1 aparat.  2. Sediu Căpitănia Zonală Tulcea, strada Portului nr. 36 – 2 aparate.  3. Sediu Căpitănia Portului Sulina, strada I-a nr. 157 oraș Sulina – 1 aparat.  **Livrarea produselor, montarea si punerea in functiune se va realiza în maxim 21 zile de la data transmiterii/semnarii comenzii ferme/contractului, în locațiile specificate.**  Toate cheltuielile legate de livrarea produselor în locațiile indicate de beneficiar, cad în sarcina furnizorului.  Marcarea produselor se va face în conformitate cu cerințele legale reglementate în domeniu. Etichetele de marcare a echipamentelor vor cuprinde: firma producatoare, data fabricației, seria de fabricație, marcajul CE.  Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare. |  |
|  | **Instalare, punere în funcțiune, testare**  Furnizorul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurându-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produselor, Furnizorul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.  După instalarea, autorizarea și punere în funcțiune, Furnizorul, în prezența reprezentantului Autorității contractante, va efectua teste funcționale ale produsului.  Furnizorul va efectua pe cheltuiala sa şi fără nici un fel de costuri din partea Autorității Contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametrii agreați. Furnizorul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea Contractantă. |  |
|  | **Instruirea personalului pentru utilizare**  Furnizorul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea Contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoştințele necesare pentru a opera produsele.  Furnizorul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport în limba română și includ cel puțin manuale de operare, fise tehnice, etc.  Toate cheltuielile cu instruirea personalului vor fi în sarcina Furnizorului. |  |
|  | **Suport tehnic**  Pe durata perioadei de garanție, furnizorul va acorda suport și asistență tehnică gratuită. Timpul maxim de raspuns la orice sesizare care necesita interventia furnizorului, în perioada de garanție, va fi de maxim 4 zile, începând cu următoarea zi lucrătoare de la transmiterea notificarii scrise.  Furnizorul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Beneficiarului unde poate solicita suport tehnic Furnizorului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. |  |

**Ofertant ....................................**

**Data ........................................**

**Semnatura ................................**