**FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ – MATRICE DE CONFORMITATE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Cerințe Specificații tehnice** | **Oferta tehnică ofertant****...................................................** |
| **1.Produselor solicitate** |
| 1 | **Cantitate [buc.]** | **Data de livrare solicitată** | **Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse** | **Cantitate** **[buc.]** | **Data de livrare solicitată** | **Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse** |
| **A. CARNET DE MARINAR CM:** |  |
| 2000 | Maximum 30 zile de la emiterea notei de comandă | Se va avea în vedere forma stemei conform prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului. O.M.T. nr. 1022/2023 pentru modificarea OMT1266/2014 |  |  |  |
| **B. – Brevete BV:** |
| 200 | Maximum 30 zile de la emiterea notei de comandă | Se va avea în vedere forma stemei conform prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului. O.M.T. nr. 1022/2023 pentru modificarea OMT1266/2014 |  |  |  |
| **C. Certificate de capacitate CC:** |
| 100 | Maximum 30 zile de la emiterea notei de comandă | Se va avea în vedere forma stemei conform prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului. O.M.T. nr. 1022/2023 pentru modificarea OMT1266/2014 |  |  |  |
| **D1. – ATESTATE ABV:** |  |
| 2000 | Maximum 30 zile de la emiterea notei de comandă | Se va avea în vedere forma stemei conform prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului. O.M.T. nr. 1022/2023 pentru modificarea OMT1266/2014 |  |  |  |
| **D. 2 – ATESTATE PBS:** |  |
| 100 | Maximum 30 zile de la emiterea notei de comandă | Se va avea în vedere forma stemei conform prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului. O.M.T. nr. 1022/2023 pentru modificarea OMT1266/2014 |  |  |  |
| **D. 3 – ATESTATE SOT:** |
| 100 | Maximum 30 zile de la emiterea notei de comandă | Se va avea în vedere forma stemei conform prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului. O.M.T. nr. 1022/2023 pentru modificarea OMT1266/2014 |  |  |  |
| **E. FOLIE SECURIZARE – CM, BV, CC:** |  |
| 2300 | Maximum 30 zile de la emiterea notei de comandă | Se va avea în vedere forma stemei conform prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului. O.M.T. nr. 1022/2023 pentru modificarea OMT1266/2014 |  |  |  |
| **F. – ELEMENTE SECURIZARE ATESTATE ȘI ATESTATE SPECIALE – TIMBRE AUTOCOLANTE ARGINTII:** |  |
| 5000 | Maximum 30 zile de la emiterea notei de comandă | Se va avea în vedere forma stemei conform prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului. O.M.T. nr. 1252/2014  |  |  |  |
| **G. – ELEMENTE SECURIZARE – TIMBRE APLICATE LA PRELUNGIRE CM** |  |
| 3000 | Maximum 30 zile de la emiterea notei de comandă | Se va avea în vedere forma stemei conform prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului. O.M.T. nr. 1266/2014 |  |  |  |
| **2** | **Cerințe funcționale extinse:** |
| 2 | 1. **CARNET DE MARINAR (CM):**
* Format 90 x 125 mm
* Nr. pagini interior : **28 + copertă (16 file)**
* Materiale: interior hârtie PROSECURA CBS1 Extra+, cu elemente grafice de securitate, fibre „Tie” 6 mm galbene și albastre vizibile în UV, filigran vizibil în lumina naturală; copertă carton de 180 g/mp cașerat de materialul Baladek 27031 Papercoat Ariane grena;
* Tipar de securitate conform design agreat, neproductibil, după cum urmează:

• microlinii pe fundal și marginile din stânga și dreapta paginii, precum și fundal în raster, tipărite la culoarea PANTONE Reflex Blue;• fundal patern (șablon) din microlinii executate vectorial + microtext România amplasat top și bottom pagina + microtext România în stema României din centrul paginii tipărite la culoarea PANTONE 501U roșu;• text ROMÂNIA+contur îngroșat la cele 5 reprezentări ale stemei României (4 colțuri și centru) tipărite cu cerneală invizibilă cu reflexii galbene în luminină UV, Fluorescent ink Yellow wish;• microtext România în coloncifru;• liniile ce delimitează spațiul ce urmează a fi completat cu informații este realizat din microtexte România;• conținutul fiecărui carnet este tipărit cu cerneală fluo neagră cu reflexii albastre în lumina UV Black fluorescent Blue;• **înseriere personalizată pentru fiecare carnet, executată cu caractere numerice , realizată prin înscrierea informației din aplicația de evidență;**• înseriere personalizată pentru fiecare carnet, executată cu caractere numerice (6 cifre), realizată prin perforare. Inălțimea caracterelor este de 7.5 mm, iar diametrul găurii este de 1 mm;* Finisare:

• copertă carnet imprimată cu cerneală aurie Sericol;• cașerare interior pe carton copertă și Baladek;• coasere cu ață, tighel de 4 mm;***Se va avea în vedere forma stemei conform prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului.*** |  |
| 3 | 1. **BREVET (BV):**
* Format 90 x 125 mm
* Nr. pagini interior : **8 + copertă (6 file)**
* Materiale: interior hârtie PROSECURA CBS1 Extra+, cu elemente grafice de securitate, fibre „Tie” 6 mm galbene și albastre vizibile în UV, filigran vizibil în lumină naturală; copertă carton de 180 g/mp cașerat de materialul Baladek 27034 Papercoat Ariane albastru;
* Tipar de securitate conform design agreat, neproductibil, după cum urmează:

• microlinii pe fundal și marginile din stânga și dreapta paginii, precum și fundal în raster, tipărite la culoarea PANTONE Reflex Blue;* fundal patern (șablon) din microlinii executate vectorial + microtext România amplasat top și bottom pagina + microtext România în stema României din centrul paginii tipărite la culoarea PANTONE 292U albastru;

• text ROMÂNIA+contur îngrosat la cele 5 reprezentări ale stemei României (4 colțuri și centru) tipărite cu cerneală invizibilă cu reflexii galbene în luminină UV, Fluorescent ink Yellow wish;• microtext România în coloncifru;• liniile ce delimitează spațiul ce urmează a fi completat cu informații este realizat din microtexte România;• conținutul fiecărui carnet este tipărit cu cerneală fluo neagră cu reflexii albastre în lumină UV Black fluorescent Blue;• **înseriere personalizată pentru fiecare carnet, executată cu caractere alfa numerice, realizată prin înscrierea informației din aplicația de evidență**;• înseriere personalizată pentru fiecare carnet, executată cu caractere alfa numerice (litera B+6 cifre), realizată prin perforare. Inălțimea caracterelor este de 7.5 mm, iar diametrul găurii este de 1 mm;* Finisare:

• copertă carnet imprimată cu cerneală aurie Sericol;• cașerare interior pe carton copertă și Baladek;• coasere cu ață, tighel de 4 mm;***Se va avea în vedere forma stemei conform prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului.*** |  |
| 4 | 1. **CERTIFICAT DE CAPACITATE (CC):**
* Format 90 x 125 mm
* Nr. pagini interior : **8 + copertă (6 file**)
* Materiale: interior hârtie PROSECURA CBS1 Extra+, cu elemente grafice de securitate, fibre „Tie” 6 mm galbene și albastre vizibile în UV, filigran vizibil în lumina naturală; copertă carton de 180 g/mp cașerat de materialul Baladek 27004 Papercoat Ariane maro;
* Tipar de securitate conform design agreat, neproductibil, după cum urmează:

• microlinii pe fundal și marginile din stânga și dreapta paginii, precum și fundal în raster, tipărite la culoarea PANTONE Reflex Blue;• fundal patern (șablon) din microlinii executate vectorial + microtext România amplasat top și bottom pagina + microtext România în stema României din centrul paginii tipărite la culoarea PANTONE 149U orange;• text ROMÂNIA+contur îngroșat la cele 5 reprezentări ale stemei României (4 colțuri și centru) tipărite cu cerneală invizibilă cu reflexii galbene în luminia UV, Fluorescent ink Yellow wish;• microtext România în coloncifru;• liniile ce delimitează spațiul ce urmează a fi completat cu informații este realizat din microtexte România;• conținutul fiecărui carnet este tipărit cu cerneală fluo neagră cu reflexii albastre în lumina UV Black fluorescent Blue;• înseriere personalizată pentru fiecare carnet, executată cu caractere alfa numerice (litera A+6 cifre), realizată prin perforare. Inălțimea caracterelor este de 7.5 mm, iar diametrul găurii este de 1 mm;* Finisare:

• copertă carnet imprimată cu cerneală aurie Sericol;• cașerare interior pe carton copertă și Baladek;• coasere cu ață, tighel de 4 mm;***Se va avea in vedere forma stemei conform prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului.*** |  |
| 5 | **d) ATESTATE** volante, diverse modele (ABV, PBS):* Format A4
* Suport hârtie PROSECURA CBS1 Extra+, cu elemente de siguranță: fibre „Tie” 6 mm galbene și albastre, vizibile în UV, filigran vizibil în lumina naturală;
* Tipar de securitate policrom conform design agreat, inseriere numerica cu cerneala specială Black Invisible Fluo Green;
 |  |
| 6 | **e). FOLIE SECURIZARE – CM, BV, CC****FOLIE** de securizare, PVC transparent, cu adeziv permanent, având sigla aplicată în lac de securizare UV coates screen inks, vizibilă numai în UV, format finit 90 x 125 mm; |  |
| 7 | **f)** **ELEMENTE SECURIZARE ATESTATE ȘI ATESTATE SPECIALE – TIMBRE AUTOCOLANTE ARGINTII:**- 2 x 3 cm* Autocolant PVC metalizat tip oglindă, antistatic;
* Imprimare prin serigrafie bicomponent alb;
* Finisare: decupare plotter cutting la dimensiune;
 |  |
| 8 | **g) ELEMENTE SECURIZARE – TIMBRE APLICATE LA PRELUNGIRE CM*** 2 x 2 cm
* Autocolant PVC transparent;
* Imprimare prin serigrafie la negru;
* Finisare: decupare plotter cutting la dimensiune;
 |  |
| 9 | **Garanţie:**Furnizorul este obligat să ofere garanția ca soluția tehnică propusă, îndeplinește în mod OBLIGATORIU absolut toate cerințele din Anexa 1 - Specificațiile tehnice. Dacă imprimatele nefalsificabile nu corespund specificațiilor tehnice obligatorii, Beneficiarul are dreptul să le respingă, iar Furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului, de a efectua toate modificările necesare pentru ca imprimatele să corespundă. |  |
| 10 | Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului: Produsele vor fi livrate și recepționate la locația, Incinta Port nr. 1, Constanța, Romania (CP 900900), de către o comisie abilitată, cu atribuții clare în acest domeniu, formată atât din reprezentanți ai furnizorului, cât și ai beneficiarului. Recepția cantitativă și calitativă va fi consemnată într-un proces verbal semnat de către ambele parți.Livrarea produselor se va realiza în maximum 30 de zile de la data transmiterii notei de comanda, în locația specificată. Toate cheltuielile legate de livrarea produselor în locația indicată de beneficiar, cad în sarcina furnizorului.Furnizorul va ambala, numerota și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită și să poată fi identificate ușor de către comisia de recepție. |  |
| 11 | **Suport tehnic:**Pe durata perioadei de desfășurare a contractului, furnizorul va acorda suport și asistență tehnică gratuită. Furnizorul va asigura contact permanent cu personalul autorizat al Beneficiarului, unde acesta poate solicita suport tehnic Furnizorului în gestionarea unui incident, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. Furnizorul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea contractantă.  |  |
| 12 | Loc de livrare: A.N.R. Constanta (Incinta Port nr. 1, Constanta), etaj 10, Serviciul Investiții Achiziții Publice, Administrativ. |  |
| 13 | Atribuțiile și responsabilitățile părților:Furnizorul va livra în termenul stabilit, produsele cerute prin Nota de comandă emisă de Beneficiar, la standardele și în parametrii de calitate menționate în Anexa 1 - Specificațiile tehnice și asumate. Furnizorul răspunde potrivit obligațiilor ce îi revin, pentru respectarea întocmai și în mod **OBLIGATORIU** a absolut tuturor cerințelor din specificațiile tehnice.Autoritatea contractantă va achiziționa și plăti prețul unitar convenit, după acceptarea recepției. Autoritatea contractantă va plăti prețul produselor către furnizor în termen de 30 zile de la primirea facturii fiscale și înregistrării acesteia la Registratura ANR.Atribuțiile si responsabilitățile menționate la acest capitol sunt corelate și completate cu prevederile celorlalte capitole. |  |
| 14 | **Recepția produselor:**Produsele se vor recepționa la locația, Incinta Port nr. 1, Constanța, România (CP 900900), de către o comisie abilitată, cu atribuții clare în acest domeniu, formată atât din reprezentanți ai furnizorului, cât și ai beneficiarului. Recepția cantitativă si calitativă va fi consemnată într-un proces verbal semnat de către ambele parți. Recepția se va efectua în timpul programului de lucru al ANR: de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00-14:00. |  |
| 15 | **Modalități și condiții de plată:**Furnizorul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menționat numărul notei de comandă, datele de emitere și de scadență ale facturii respective. Factura va fi emisă după acceptarea de către Beneficiar a procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă, întocmit la data livrarii produselor. Procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății. Plata contravalorii Produselor furnizate se face prin virament, în baza facturii, emisă de către Furnizor pentru suma la care este îndreptățit, direct în contul de Trezorerie al Furnizorului indicat pe factură.  Plata se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturiiși înregistrată la sediul ANR. Factura se va emite către Autoritatea Navală Română, conform Legii 139/2022 (emiterea facturii electronice prin e-factura) dupa semnarea procesului verbal de recepţie fara obiectiuni.  |  |
| 16 | **Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă):**- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.- Norme Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție aprobate prin H.G. nr.395/2016, cu modificările și completările ulterioare. - O.M.T. nr. 1266/2014 privind aprobarea formei şi conţinutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate şi atestatelor pentru personalul navigant maritim şi maritim portuar, precum şi a formei şi conţinutului documentelor de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare, cu modificările și completările ulterioare- O.M.T. nr. 1079/2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condiţiile tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic.- O.M.T.I. nr. 209/2022 pentru aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi certificarea calificărilor profesionale ale personalului navigant român de la bordul navelor de navigaţie interioară - Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare |  |
| 17 | **Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul**Contractul de furnizare documente nefalsificabile, va stabili: documentele contractului, raportarea în cadrul contractului, modalitatea de comunicare, persoanele responsabile și datele de contact ale părților, în scopul obținerii asigurării că la finalizarea Contractului, Autoritatea contractantă a obținut ce și-a planificat și poate dovedi îndeplinirea obiectivelor și obținerea beneficiilor. |  |

**Ofertant,**

**.....................................**

**Data,**

**........................................**